En bild som visar mat, ritning

Automatiskt genererad beskrivning



Inspektionsprotokoll 12 månader

Inspektionsprotokoll 12 månader

M100054  
A54

INDEX

[1 Dokumentidentitet 3](#_Toc136350305)

[2 Station 1 4](#_Toc136350306)

[3 Station 2 4](#_Toc136350307)

[4 Station 3 4](#_Toc136350308)

[5 Station 4 4](#_Toc136350309)

[6 Station 5 5](#_Toc136350310)

[7 Station 6 5](#_Toc136350311)

[8 Station 7 5](#_Toc136350312)

[9 Station 8 5](#_Toc136350313)

[10 Station 9 6](#_Toc136350314)

[11 Station 10 6](#_Toc136350315)

[12 Station 11 6](#_Toc136350316)

[13 Station 12 6](#_Toc136350317)

[14 Station 13 6](#_Toc136350318)

[15 Station 14 6](#_Toc136350319)

[16 Station 15 7](#_Toc136350320)

[17 Station 16 7](#_Toc136350321)

[18 Station 17 7](#_Toc136350322)

[19 Station 18 7](#_Toc136350323)

[20 Station 19 7](#_Toc136350324)

[21 Station 20 7](#_Toc136350325)

[22 Station 21 8](#_Toc136350326)

[23 Övrigt 8](#_Toc136350327)

[24 Datum för utförd inspektion 8](#_Toc136350328)

# Dokumentidentitet

En bild som visar mat, ritning

Automatiskt genererad beskrivning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dokument identitet:* | **CL M100054 12mån** | ***Skapat:*** | **2023-xx-xx** |
| *Dokument typ:* | **Serviceintervaller** |  |  |

# Station 1

Inmatning av kateter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontroll av matarsystem och dess funktion | U/A |
| OK | Kontrollera | U/A |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
|  |  |  |

# Station 2

N/A

# Station 3

Kontroll kateter i fixtur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Visuell kontroll av kablage | U/A |
| OK | Kontroll av funktion | U/A |
|  |  |  |

# Station 4

Klippning av slang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontrollera saxbladen | U/A |
| OK | Kontroll drivremmar | U/A |
| OK | Visuell kontroll efter slitage på material som kommer i kontakt med slangen. (safecoat) | U/A |
| OK | Rengöra/byta filter till vacuum | U/A |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
|  |  |  |

# Station 5

Ballongmontage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontrollera safecoat för slitage på transportband | U/A |
| OK | Kontrollera och mät upp rakhet på fingrar | U/A |
| OK | Kontrollera läckage på slangar till vacuum | U/A |
| OK | Kontrollera rakhet i styrpinnen | U/A |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontroll bussningar glapp | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
|  |  |  |

# Station 6

N/A

# Station 7

N/A

# Station 8

Svetsning av ballong

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontrollera rakhet i styrpinnen | U/A |
| OK | Kontrollera att svetsen blir rak | U/A |
| OK | Kontrollera så brytare till skydd fungerar som det ska. | U/A |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontroll bussningar glapp | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
|  |  |  |

# Station 9

N/A

# Station 10

N/A

# Station 11

Överflyttning till Bord 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
|  |  |  |

# Station 12

Kontroll tom fixtur Bord 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Visuell kontroll av kablage | U/A |
| OK | Kontroll av funktion | U/A |
|  |  |  |

# Station 13

N/A

# Station 14

Inmatning av kateter, Bord 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
|  |  |  |

# Station 15

N/A

# Station 16

Läckagetest

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontrollera nätkorgar efter slitage | U/A |
| OK | Kontrollera rakhet i styrpinnen | U/A |
|  |  |  |

# Station 17

Utplock kassation på Bord 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
|  |  |  |

# Station 18

N/A

# Station 19

N/A

# Station 20

Utplock godkänd produkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontroll cylindrar läckage | U/A |
| OK | Kontroll dämpare | U/A |
| OK | Kontrollera gripfingar efter slitage | U/A |
| OK | Kontrollera transportband efter skador | U/A |
| OK | Kontrollera sugkopparnas kondition | U/A |
|  |  |  |

# Station 21

Utplock godkänd produkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Visuell kontroll av kablage | U/A |
| OK | Kontroll av funktion | U/A |
|  |  |  |

# Övrigt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Status | Åtgärd | Kommentar |
| OK | Kontroll av maskinbelysning | U/A |
| OK | Kontrollera vakuumpump | U/A |
| OK | Kontroll av dörrbrytare samt hela skyddet | U/A |
| OK | Luftberedning filter mm | U/A |
| OK | Läsa av HMI, antal indexeringar | 51: 9728273, 52: 4853948 |
| - | PLC Version, HMI Version | Ej noterat |
| OK | Nödstopp | U/A |
| OK | Ytterligare utbildningsbehov | Kund ser över behov. |
| OK | Remmar till indexbord | Remmen till 51 är delvis kontrollerad då det är dålig tillgänglighet till den pga. placering av robotutrustning. |
| - | Maskinloggning 1H efter utförd service | N/A. Ej testad, pga. för få produkter. |
| - | Kontrollera Takt tid och notera | N/A. Ej testad, pga. för få produkter. |
| OK | Genomgång av lista på plats med Tekniker Nolato | U/A. Referensperson är Stefan Nissenlöf |

# Datum för utförd inspektion

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | Signatur |
| 2023-05-17 | Magnus Ekelöf |
| 2023-05-17 | Håkan Nordblad |